Ogłoszenie nr 500203804-N-2018 z dnia 27-08-2018 r.

**Karpacz:  
OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA**

**OGŁOSZENIE DOTYCZY:**

Ogłoszenia o zamówieniu

**INFORMACJE O ZMIENIANYM OGŁOSZENIU**

**Numer:**607573-N-2018   
**Data:**23/08/2018

**SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY**

Miejski Zakład Gospodarki Komunalnej sp. z o.o., Krajowy numer identyfikacyjny 02226912700000, ul. ul. Obrońców Pokoju  2a, 58-540   Karpacz, woj. dolnośląskie, państwo Polska, tel. 75 7619502; 431, e-mail zukkarpacz@wp.pl, faks 75 7619217.   
Adres strony internetowej (url): www.mzgk-karpacz.pl

**SEKCJA II: ZMIANY W OGŁOSZENIU**

**II.1) Tekst, który należy zmienić:**

**Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst:**   
**Numer sekcji:**II   
**Punkt:**4   
**W ogłoszeniu jest:**1. Parametry techniczne przedmiotu zamówienia: 1.1. podwozie samochodu: rok produkcji nie straszy niż 2010 r.; DMC min. 15 000 kg, max 18 000 kg; dopuszczalna ładowność minimum 5 000 kg; moc silnika min. 150 KM; typ paliwa olej napędowy; typ silnika diesel z turbosprężarką; podwozie 4x2; kabina 3 osobowa z pasami bezpieczeństwa; powłoka lakiernicza odnowiona lub oryginalna bez śladów rdzy; pojazd zarejestrowany na terytorium RP lub komplet dokumentów przygotowanych do rejestracji; tachograf cyfrowy, zalegalizowany; zawieszenie dopuszcza się przód resor, tył pneumatyczny; przebieg max 300 000 km; blokada mostu; koguty obrotowe minimum dwa; elektryczne sterowane lusterka; opony: nowe lub używane – stan min. dobry ( 50 % ); 1.2. zabudowa: rok produkcji taki sam jak podwozia; pojemność zabudowy min 13 m³ potwierdzone tabliczką znamionową na zabudowie; powłoka lakiernicza oryginalna lub odnowiona bez śladów rdzy; mechanizm zgniatania liniowo- płytowy; zasyp uniwersalny – sterowanie pracą zasypu z obu stron pojazdu; zabudowa jednokomorowa; stopnie do obsługi – 2; elementy zabudowy bez wycieków i widocznych luzów; gwarancja min. 3 m-ce, maks. 12 m-cy; reakcja serwisowa maks 48 godz. od zgłoszenia; bezpłatne przeszkolenie dwóch wskazanych przez Zamawiającego pracowników w zakresie obsługi i konserwacji przedmiotu zamówienia; wykonawca dostarczy zamawiającemu wraz z przedmiotem zamówienia dokumentację techniczno- eksploatacyjną, instrukcję obsługi pojazdu i zabudowy w języku polskim; komplet kluczyków; wszystkie dokumenty należy złożyć w języku polskim.    
**W ogłoszeniu powinno być:**1. Parametry techniczne przedmiotu zamówienia: 1.1. podwozie samochodu: rok produkcji nie straszy niż 2010 r.; DMC min. 15 000 kg, max 18 000 kg; dopuszczalna ładowność minimum 5 000 kg; moc silnika min. 150 KM; typ paliwa olej napędowy; typ silnika diesel z turbosprężarką; podwozie 4x2; kabina 3 osobowa z pasami bezpieczeństwa; powłoka lakiernicza odnowiona lub oryginalna bez śladów rdzy; pojazd zarejestrowany na terytorium RP lub komplet dokumentów przygotowanych do rejestracji; tachograf cyfrowy, zalegalizowany; zawieszenie dopuszcza się przód resor, tył pneumatyczny; przebieg max 300 000 km; blokada mostu; koguty obrotowe minimum dwa; elektryczne sterowane lusterka; opony: nowe lub używane – stan min. dobry ( 50 % ); 1.2. zabudowa: rok produkcji taki sam jak podwozia; pojemność zabudowy min 11 m³ potwierdzone tabliczką znamionową na zabudowie; powłoka lakiernicza oryginalna lub odnowiona bez śladów rdzy; mechanizm zgniatania liniowo- płytowy; zasyp uniwersalny – sterowanie pracą zasypu z obu stron pojazdu; zabudowa jednokomorowa; stopnie do obsługi – 2; elementy zabudowy bez wycieków i widocznych luzów; gwarancja min. 3 m-ce, maks. 12 m-cy; reakcja serwisowa maks 48 godz. od zgłoszenia; bezpłatne przeszkolenie dwóch wskazanych przez Zamawiającego pracowników w zakresie obsługi i konserwacji przedmiotu zamówienia; wykonawca dostarczy zamawiającemu wraz z przedmiotem zamówienia dokumentację techniczno- eksploatacyjną, instrukcję obsługi pojazdu i zabudowy w języku polskim; komplet kluczyków; wszystkie dokumenty należy złożyć w języku polskim.